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附件1

威远县山王镇卫生院能力提升建设监控系统改造升级需求预算价明细表
	序号
	设备名称
	采购需求
	数量
	规格
	预算单价（元）
	预算价（元）

	1
	监控系统改造升级
	64路NVR录像机：
1、硬件规格：3U机架式结构，16个SATA硬盘接口，支持硬盘热插拔，最大支持20TB大容量硬盘；配备2路HDMI、2路VGA视频输出接口，2个千兆自适应以太网口，16路报警输入、4路报警输出，具备RS-232、RS-485串行接口，多组USB2.0、USB3.0接口。2、性能参数：视频输入带宽≥384Mbps，输出带宽≥256Mbps，支持64路H.264、H.265高清码流接入；最大支持32路1080P解码，支持8K+1080P、双4K异源输出。3、存储功能：支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10阵列模式，支持全局热备盘，支持监控级、企业级硬盘组建阵列，保障数据安全。4、基础功能：支持录像回放、智能侦测、异常告警、硬盘故障检测、设备远程管理等功能，适配7×24小时不间断运行。

	1
	台
	2950.00
	2950.00

	
	
	32路NVR录像机：
1、硬件规格：3U机架式结构，16个SATA硬盘接口，支持硬盘热插拔，最大支持20TB大容量硬盘；配备2路HDMI、2路VGA视频输出接口，2个千兆自适应以太网口，16路报警输入、4路报警输出，具备RS-232、RS-485串行接口，多组USB2.0、USB3.0接口。2、性能参数：视频输入带宽≥320Mbps，输出带宽≥256Mbps，支持32路H.264、H.265高清码流接入；最大支持32路1080P解码，支持8K+1080P、双4K异源输出。3、存储功能：支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10阵列模式，支持全局热备盘，支持监控级、企业级硬盘组建阵列。4、基础功能：支持全天候录像、智能侦测、告警联动、硬盘异常预警、远程运维等功能。
	1
	台
	1900.00
	1900.00

	
	
	20TB监控级硬盘，满足录像存储保存 90 天以上业务需求：
1． 容量 20TB（十进制，系统识别≈18.1TB） 
2． 记录方式：采用 CMR 垂直记录技术，禁止 SMR 叠瓦式记录 
3． 接口规格：SATA 接口，速率≥6Gb/s（SATA3.0） 
4． 转速 ≥7200RPM 
5． 高速缓存：≥256MB 
6． 持续读取速度：≥270MB/s 
7． 扇区模式：支持 512e /4Kn 双兼容
8． 密封工艺：氦气密封 
9． 硬盘规格：3.5 英寸 
10． 工作温度 5℃～60℃ 
11． 功耗：待机功耗≤7W，工作状态功耗≤14W 
12． 功能要求：支持硬件级数据即时安全擦除；支持功耗动态优化调节；内置环境状态传感器；支持热插拔功能
	9
	台
	4300.00
	38700.00

	
	
	400万高清双光枪型摄像机；
1、成像参数：有效像素≥400万，最高支持2560×1440@25fps实时录像。2、补光功能：支持红外、白光双光智能切换补光，SmartIR红外防过曝技术，夜间成像清晰无光晕。3、图像处理：具备背光补偿、强光抑制、3D数字降噪、数字宽动态功能，适配逆光、强光、弱光复杂场景。4、硬件配置：内置高清拾音麦克风，支持实时录音；支持POE供电，适配室外施工布线。5、防护等级：IP67防尘防水，适应户外高低温、雨雪、粉尘环境。6、协议兼容：支持ISAPI、SDK、GB28181国标协议，可无缝对接平台。

	32
	台
	265.00
	8480.00

	
	
	200万高清双光枪型摄像机：
1、成像参数：有效像素≥200万，最高支持1920×1080@25fps实时高清录像。2、智能侦测：支持人形检测、移动侦测、异常行为侦测，可触发告警联动。3、图像优化：具备背光补偿、强光抑制、3D数字降噪、宽动态技术，适配复杂监控场景。4、补光与音频：红外+白光双智能补光，日夜自动切换；内置麦克风，支持现场录音。5、防护性能：IP67防尘防水等级，耐高低温、抗老化，适配室内外场景。6、协议兼容：支持国标GB28181协议，兼容主流监控平台。

	35
	台
	230.00
	8050.00

	
	
	200万防爆摄像机：
1、防爆等级：防爆标志不低于Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db，具备国家认可的防爆合格证书。2、防护等级：IP66/IP68防尘防水，可长期在潮湿、多尘、高危环境运行。3、成像性能：200万高清像素，1920×1080@25fps录像，支持Smart265智能编码、低码率传输、ROI区域增强编码。4、补光与画质：双色长效补光灯，有效照射距离≥60米，ICR日夜自动切换，120dB超宽动态、3D降噪，支持走廊模式、背光补偿。5、供电方式：支持AC100-240V市电、POE双供电模式。6、协议与功能：支持GB28181、FTP、NTP服务，支持事件告警、远程管理。7、材质：高强度铝合金防爆外壳，抗冲击、耐腐蚀。

	3
	台
	1150.00
	3450.00

	
	
	8口千兆交换机：
1、端口规格：≥8个10/100/1000Mbps自适应千兆电口，非网管即插即用，无需配置。2、性能参数：交换容量≥16Gbps，包转发率≥12Mpps，满足多路高清视频同时传输无卡顿。3、防护性能：业务端口支持≥4kV防雷防护，适配户外、弱电箱复杂用电环境。4、设备特性：塑壳轻量化设计，功耗低、稳定性高，支持7×24小时不间断运行。

	8
	台
	115.00
	920.00

	
	
	5口千兆交换机：
1、端口规格：≥5个10/100/1000Mbps自适应千兆电口，非网管设计，即插即用，部署便捷。2、性能参数：交换容量≥10Gbps，包转发率≥7.5Mpps，满足高清监控视频稳定传输。3、防护性能：端口具备防雷防静电保护，适应现场复杂施工环境。4、设备特性：低功耗、高稳定性，支持全天候不间断运行，适配小型点位组网。
	17
	台
	75.00
	1275.00

	
	
	无氧铜芯高清线：
1、规格标准：国标六类非屏蔽网线，导体为纯无氧铜，线径≥0.5mm，杜绝铜包铝、铜包铁等劣质材质。2、传输性能：带宽≥250MHz，支持千兆及以上网络传输，满足高清监控视频、音频数据稳定传输，无延迟、无丢包。3、材质工艺：外皮阻燃、耐老化、耐拉扯，适配室内外布线，防潮防腐蚀，使用寿命长。4、验收标准：支持现场抽样检测，材质、线径、传输参数需达标。
	1
	根
	281.00
	281.00

	
	
	摄像机支架：
1、材质工艺：加厚金属材质，整体防锈、防腐、抗老化处理，适配户外长期使用。2、结构功能：标准壁装结构，角度可上下、左右调节，适配本项目所有枪型摄像机安装固定。3、适配性：安装稳固、承重性强，抗风、抗震动，适配室外复杂环境。
	70
	个
	20.00
	1400.00

	
	
	摄像机电源：
1、电气参数：标准输出DC12V/2A，宽电压AC85-265V输入，适配国内通用市电环境。2、防护功能：具备防雷、过压、过流、短路保护功能，有效保护摄像机设备。3、性能要求：低功耗、稳压效果好，7×24小时不间断运行不发热、不跳闸、不烧机。4、合规要求：符合国家电气安全标准，具备3C认证。
	70
	个
	28.00
	1960.00

	
	
	交换机防水收纳箱：
1、尺寸规格：外尺寸280*190*100MM，适配常规千兆交换机安装。2、材质性能：高强度防水防尘材质，密封性好，防雨、防尘、防潮、防腐蚀，适配室外弱电点位安装。3、结构设计：预留走线孔、散热孔，内部带固定支架，安装便捷，可有效保护交换机、线路及接头。
	14
	个
	28.00
	392.00

	
	
	信号电源综合线：
1、线体规格：4*0.46+2*0.5复合型综合线，集成信号传输与供电功能。2、材质要求：纯无氧铜导体，绝缘层阻燃、耐拉扯、耐老化，防潮防腐。3、使用场景：适配摄像机远距离供电、信号传输，兼顾供电稳定性和网络信号完整性，无干扰、无衰减。4、施工要求：适配室内外布线，满足项目全程敷设需求。
	3720
	米
	4.00
	14880.00

	
	
	PVC穿线管
	2500
	米
	2.00
	5000.00

	1
	监控系统改造升级
	网络水晶头
	190
	个
	0.80
	152.00

	
	
	管卡
	21
	袋
	10.00
	210.00

	
	
	其他费用（含人工费、税费等）
	
	
	
	9000.00

	
	
	合计
	
	99000.00
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附件2
参加本次市场调研前的信用记录未列入失信被执行人名单，重大税收违法案件当事人名单，无政府采购严重违法失信等行为的承诺函

威远县紧密型县域医共体管理委员会：
我公司                                  （公司名称）参加威远县紧密型县域医共体管理委员会关于威远县山王镇卫生院能力提升建设监控系统改造升级采购控制价市场询价的调研活动，现承诺我公司在参加本次市场调研前的信用记录未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，无政府采购严重违法失信等行为。


如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。


供应商名称（加盖公章）：
法定代表人/授权代表（签字）：               
日期：    年   月   日



附件3
承  诺  函

威远县紧密型县域医共体管理委员会：
我单位作为参加本次项目询价的供应商，现郑重承诺：
（1） 具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加询价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
    （六）我公司法定代表人、控股股东或实际控制人与贵单位高管人员及使用需求部门、采购部门关键岗位人员无夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。
本公司保证以上信息真实无误。如作虚假承诺，贵单位有权取消我方资格或解除合同，我方愿承担由此引发的一切法律责任。


供应商名称（加盖公章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
日期：    年   月   日
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附件4

威远县山王镇卫生院能力提升建设监控系统改造升级需求控制价报价单
	序号
	设备名称
	采购需求
	数量
	规格
	单价（元）
	金额（元）

	1
	监控系统改造升级
	64路NVR录像机：
1、硬件规格：3U机架式结构，16个SATA硬盘接口，支持硬盘热插拔，最大支持20TB大容量硬盘；配备2路HDMI、2路VGA视频输出接口，2个千兆自适应以太网口，16路报警输入、4路报警输出，具备RS-232、RS-485串行接口，多组USB2.0、USB3.0接口。2、性能参数：视频输入带宽≥384Mbps，输出带宽≥256Mbps，支持64路H.264、H.265高清码流接入；最大支持32路1080P解码，支持8K+1080P、双4K异源输出。3、存储功能：支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10阵列模式，支持全局热备盘，支持监控级、企业级硬盘组建阵列，保障数据安全。4、基础功能：支持录像回放、智能侦测、异常告警、硬盘故障检测、设备远程管理等功能，适配7×24小时不间断运行。

	1
	台
	
	

	
	
	32路NVR录像机：
1、硬件规格：3U机架式结构，16个SATA硬盘接口，支持硬盘热插拔，最大支持20TB大容量硬盘；配备2路HDMI、2路VGA视频输出接口，2个千兆自适应以太网口，16路报警输入、4路报警输出，具备RS-232、RS-485串行接口，多组USB2.0、USB3.0接口。2、性能参数：视频输入带宽≥320Mbps，输出带宽≥256Mbps，支持32路H.264、H.265高清码流接入；最大支持32路1080P解码，支持8K+1080P、双4K异源输出。3、存储功能：支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10阵列模式，支持全局热备盘，支持监控级、企业级硬盘组建阵列。4、基础功能：支持全天候录像、智能侦测、告警联动、硬盘异常预警、远程运维等功能。
	1
	台
	
	

	
	
	20TB监控级硬盘，满足录像存储保存 90 天以上业务需求：
13． 容量 20TB（十进制，系统识别≈18.1TB） 
14． 记录方式：采用 CMR 垂直记录技术，禁止 SMR 叠瓦式记录 
15． 接口规格：SATA 接口，速率≥6Gb/s（SATA3.0） 
16． 转速 ≥7200RPM 
17． 高速缓存：≥256MB 
18． 持续读取速度：≥270MB/s 
19． 扇区模式：支持 512e /4Kn 双兼容
20． 密封工艺：氦气密封 
21． 硬盘规格：3.5 英寸 
22． 工作温度 5℃～60℃ 
23． 功耗：待机功耗≤7W，工作状态功耗≤14W 
24． 功能要求：支持硬件级数据即时安全擦除；支持功耗动态优化调节；内置环境状态传感器；支持热插拔功能
	9
	台
	
	

	
	
	400万高清双光枪型摄像机；
1、成像参数：有效像素≥400万，最高支持2560×1440@25fps实时录像。2、补光功能：支持红外、白光双光智能切换补光，SmartIR红外防过曝技术，夜间成像清晰无光晕。3、图像处理：具备背光补偿、强光抑制、3D数字降噪、数字宽动态功能，适配逆光、强光、弱光复杂场景。4、硬件配置：内置高清拾音麦克风，支持实时录音；支持POE供电，适配室外施工布线。5、防护等级：IP67防尘防水，适应户外高低温、雨雪、粉尘环境。6、协议兼容：支持ISAPI、SDK、GB28181国标协议，可无缝对接平台。

	32
	台
	
	

	
	
	200万高清双光枪型摄像机：
1、成像参数：有效像素≥200万，最高支持1920×1080@25fps实时高清录像。2、智能侦测：支持人形检测、移动侦测、异常行为侦测，可触发告警联动。3、图像优化：具备背光补偿、强光抑制、3D数字降噪、宽动态技术，适配复杂监控场景。4、补光与音频：红外+白光双智能补光，日夜自动切换；内置麦克风，支持现场录音。5、防护性能：IP67防尘防水等级，耐高低温、抗老化，适配室内外场景。6、协议兼容：支持国标GB28181协议，兼容主流监控平台。

	35
	台
	
	

	
	
	200万防爆摄像机：
1、防爆等级：防爆标志不低于Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db，具备国家认可的防爆合格证书。2、防护等级：IP66/IP68防尘防水，可长期在潮湿、多尘、高危环境运行。3、成像性能：200万高清像素，1920×1080@25fps录像，支持Smart265智能编码、低码率传输、ROI区域增强编码。4、补光与画质：双色长效补光灯，有效照射距离≥60米，ICR日夜自动切换，120dB超宽动态、3D降噪，支持走廊模式、背光补偿。5、供电方式：支持AC100-240V市电、POE双供电模式。6、协议与功能：支持GB28181、FTP、NTP服务，支持事件告警、远程管理。7、材质：高强度铝合金防爆外壳，抗冲击、耐腐蚀。

	3
	台
	
	

	
	
	8口千兆交换机：
1、端口规格：≥8个10/100/1000Mbps自适应千兆电口，非网管即插即用，无需配置。2、性能参数：交换容量≥16Gbps，包转发率≥12Mpps，满足多路高清视频同时传输无卡顿。3、防护性能：业务端口支持≥4kV防雷防护，适配户外、弱电箱复杂用电环境。4、设备特性：塑壳轻量化设计，功耗低、稳定性高，支持7×24小时不间断运行。

	8
	台
	
	

	
	
	5口千兆交换机：
1、端口规格：≥5个10/100/1000Mbps自适应千兆电口，非网管设计，即插即用，部署便捷。2、性能参数：交换容量≥10Gbps，包转发率≥7.5Mpps，满足高清监控视频稳定传输。3、防护性能：端口具备防雷防静电保护，适应现场复杂施工环境。4、设备特性：低功耗、高稳定性，支持全天候不间断运行，适配小型点位组网。
	17
	台
	
	

	
	
	无氧铜芯高清线：
1、规格标准：国标六类非屏蔽网线，导体为纯无氧铜，线径≥0.5mm，杜绝铜包铝、铜包铁等劣质材质。2、传输性能：带宽≥250MHz，支持千兆及以上网络传输，满足高清监控视频、音频数据稳定传输，无延迟、无丢包。3、材质工艺：外皮阻燃、耐老化、耐拉扯，适配室内外布线，防潮防腐蚀，使用寿命长。4、验收标准：支持现场抽样检测，材质、线径、传输参数需达标。
	1
	根
	
	

	
	
	摄像机支架：
1、材质工艺：加厚金属材质，整体防锈、防腐、抗老化处理，适配户外长期使用。2、结构功能：标准壁装结构，角度可上下、左右调节，适配本项目所有枪型摄像机安装固定。3、适配性：安装稳固、承重性强，抗风、抗震动，适配室外复杂环境。
	70
	个
	
	

	
	
	摄像机电源：
1、电气参数：标准输出DC12V/2A，宽电压AC85-265V输入，适配国内通用市电环境。2、防护功能：具备防雷、过压、过流、短路保护功能，有效保护摄像机设备。3、性能要求：低功耗、稳压效果好，7×24小时不间断运行不发热、不跳闸、不烧机。4、合规要求：符合国家电气安全标准，具备3C认证。
	70
	个
	
	

	
	
	交换机防水收纳箱：
1、尺寸规格：外尺寸280*190*100MM，适配常规千兆交换机安装。2、材质性能：高强度防水防尘材质，密封性好，防雨、防尘、防潮、防腐蚀，适配室外弱电点位安装。3、结构设计：预留走线孔、散热孔，内部带固定支架，安装便捷，可有效保护交换机、线路及接头。
	14
	个
	
	

	
	
	信号电源综合线：
1、线体规格：4*0.46+2*0.5复合型综合线，集成信号传输与供电功能。2、材质要求：纯无氧铜导体，绝缘层阻燃、耐拉扯、耐老化，防潮防腐。3、使用场景：适配摄像机远距离供电、信号传输，兼顾供电稳定性和网络信号完整性，无干扰、无衰减。4、施工要求：适配室内外布线，满足项目全程敷设需求。
	3720
	米
	
	

	
	
	PVC穿线管
	2500
	米
	
	

	1
	监控系统改造升级
	网络水晶头
	190
	个
	
	

	
	
	管卡
	21
	袋
	
	

	
	
	其他费用（含人工费、税费等）
	
	
	
	

	
	
	合计
	
	
	




