附件1 
承  诺  函

威远县人民医院：
我单位作为参加本次项目调研的供应商，现郑重承诺：
（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加询价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
本公司对上述承诺的真实性承担法律责任，如存在虚假承诺，愿意接受相关处理。
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附件2
血液透析管理系统技术参数及配置需求

1、系统采用B/S架构设计，支持国产化数据库、操作系统、中间件，支持Android操作系统的移动手持终端设备。
2、系统可以支持联机市场主流血液透析设备，且不需要透析机厂家额外提供软件、硬件和技术支持（包括但不限于：IQ、Dialog、4008S、5008S、AK98等）
3、应能展示患者最新状态、透析事件、感染四项、设备管理、患者病程记录、干体重评估、患者检验项、透析充分性到期评估、血管通路随访到期提醒、门诊用药信息等方面的事件信息。
4、具有患者基本资料及病历数据库，提供病人信息、透析龄、原发病诊断、病理诊断、病史记录、过敏史、并发症、并发疾病诊断以及肿瘤诊断记录。提供患者血管通路、血管通路并发症以及血管通路图片管理功能。
5、具有单个患者透析质量管理功能，如病历首页、病程记录、透析记录、透析充分性、阶段个人情况、透析体重分析、透析血压分析等，支持模版写入，并支持打印。系统支持在书写病程记录时，可添加患者的所有检验报告单及详细检验项。
6、可以输入患者传染病检查结果，供医生判定患者传染病。患者界面随到期时间的不同，显示不同颜色，当患者感染四项检查即将到期时，软件患者主界面自动给以红色警示提醒标志，直至患者做完该检查，警示消除。
7、系统可根据患者感染四项内容与分区标识匹配，并显示分区对应的颜色。可以支持急诊排班、规律排班、沿用排班等多种排班模式。系统自动判别患者排床是否符合传染病阴阳性分区要求。系统可根据SOP阴转阳的规则进行排床，减少感染风险。系统支持排班医护书写备注，并可推送至移动端。
8、具有护士通过移动设备即时通知医生患者病情变化功能并重点预警，声、震动进行提示，医生可即时发现，无须人工呼叫，简化抢救流程。
9、具有患者分区及首拼字母、床号、住院患者置顶、按签到时间排序等查找功能，让用户快速定位患者。具有护理记录、病情记录功能，并支持在业务数据字典中维护模板信息。具有批量打印及导出当前透析患者记录单的功能，记录单的内容与用户当前使用的透析单内容保持一致，让用户能快速查阅信息。并支持续打功能。
10、具有移动端签名功能，医护可对患者进行交班，产生交班记录，系统具有医护排班管理功能。
11、应能提供每日透析患者长期透析医嘱或临时医嘱推送提醒功能；应能实现开立患者长期透析医嘱或临时医嘱的功能；应能实现长期医嘱及常规医嘱的增加及删除，方便医生随时修改用药方案；
12、应能实现快速跳转至临嘱、医嘱、接诊、长嘱、查房界面，提高医生的工作效率；应能实现开立医嘱后自动推送至护士用户界面的功能；
13、应能录入患者透析的监测信息，包括收缩压、舒张压、脉搏、心率、血流量、动脉压、静脉压、跨膜压、超滤率、当前超滤量、透析液温度、电导率、透析液钠、透析中并发症信息、透析中并发症处理措施、透析过程护理记录、操作时间；
14、应能自动读取医嘱的所有耗材，实现耗材的增加及删除，方便下机后进行耗材的扣减；
15、患者透析结束时，未确认责任护士、设定超滤量等内容弹出消息提醒。
16、具有透析机细菌培养、内毒素、生化检查登记、血气和渗透压登记、透析机使用登记表、消毒异常表、过滤器更换记录表、超滤量误差表等功能。具有水处理机细菌培养、内毒素、电解质、软水硬度和余氯、化学污染物登记，设备运行状态检查单、消毒记录。具有电子化设备保养记录，包含日期、设备类型和标识、保养内容和模板、保养结果、处理结果等。
17、系统具有院感管理功能模块。
18、 应能实现对患者类报表、临床质控类报表、血管通路报表、院感类报表、透析类报表、设备类报表、管理类报表、护理类报表、药品类报表、药品类报表、耗材类报表进行统计分析，并将结果以报表和图表的形式展现；应符合三甲医院评审/复审的血透质控报表，
19、耗材首页展示耗材和药品实时库存。可以支持按照耗材医疗器械唯一标识码UDI条码扫码入库和出库。系统支持对库存数量、有效期的预警。支持扣减出库、退货出库、损耗出库、调拨出入库等不同的出入库方式。系统支持对患者药品和科室药品进行管理，并根据医生开立的临时医嘱自动扣减；形成出入库记录表。可以按照班次、时间、耗材、患者信息查询出入库信息，并且支持打印和导出。
20、系统具有药品管理功能，应支持对患者药品和科室药品进行出入库管理，可查看出入库明细表。
21、可对透析过程中的监测数据进行范围提醒。当输入收缩压、舒张压、跨膜压、脉搏、血流量、动脉压、静脉压、心率的数值超出范围时进行预警的功能；移动端危急值提醒。感染四项到期提示，可对未检测、快到期、已到期的患者进行汇总提示。可以针对检验结果、透前血压、kt/v、URR等患者数据设定提示规则，提示患者相关的数据解读、治疗建议和随访建议。可以配置规则触发条件和相关解读和建议模板，设定严重级别，批量导入和导出提示规则。
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